Ads1015更新说明

1. 在“Sources”—“hardware”目录下创建”ads1015\_hardware”目录，并把“ads1015\_hardware”文件夹拷贝到相应程序工程路径内，并添加工程文件；
2. 删除“sources”—“adc”文件夹里面所有文件，
3. 更新“ads1015\_impl.h”和“ads1015\_impl.c”
4. 工程头文件包含"ads1015\_platform.h" "ads1015\_private.h" "ads1015.h"的均改为“ads1015\_impl.h”