iic更新说明

1. 在“Sources”—“hardware”目录下创建“ect\_hardware”目录，并把“ect\_hardware”文件夹拷贝到相应程序工程路径内，并添加工程文件；
2. 在“Sources”—“base”-“hardware”目录下，删除“pwm\_ect\_hook.c”,并更新“pwm\_ect\_impl.c”和“pwm\_ect\_impl.h”；
3. 删除“sources”—“xgate”中“cp\_pwm.c” “cp\_pwm.h” “cp\_pwm\_test.c” “mos\_st\_pwm.c” “mos\_st\_pwm.h” “pwm.c” “pwm.cxgate” “pwm.h” “pwm.hxgate”，
4. 在“sources”—“xgate”目录下创建“ect\_xgate”,并把ect\_xgate 文件夹下所有文件添加到工程相应目录下
5. 工程头文件包含"cp\_pwm.h"”pwm.h””pwm\_ect.h””mos\_st\_pwm.h”均改为“pwm\_ect\_impl.h”
6. 更新.prm 文件 更新xgate.cxgate文件