Hcf4052更新说明

1. 更新hcf4052.c和hcf4052.h文件
2. 删除"hcf4052\_impl.h"和"hcf4052\_impl.c"
3. 在“Sources”—“hardware”目录下创建“hcf4052\_hardware”目录，并把“hcf4052\_hardware”文件夹拷贝到相应程序工程路径内；
4. 工程头文件包含"hcf4052\_impl.h" "hcf4052\_platform.h"的均改为“hcf4052.h”
5. 修改 void hcf4052\_impl\_init(void) 为void hcf4052\_impl\_init(const struct hcf4052\_platform \*\_\_FAR platform)