iic更新说明

1. 在“Sources”—“hardware”目录下创建“iic\_hardware”目录，并把“iic\_hardware”文件夹拷贝到相应程序工程路径内，并添加工程文件；
2. 删除“sources”—“base”—“iic”文件夹里面所有文件，并把“iic“内文件拷贝添加到工程路径内，并添加工程文件；
3. 工程头文件包含"i2c\_platform.h" "hcs12\_i2c\_impl.h" "iic\_impl.h"的均改为“iic.h”